**Bestekstekst BTK-G voor vlakke wandopbouw**

00.00.00-x HDPE TERUGSLAGKLEP

0. Fabricaat: AQUAFIX MILIEU BV, o.g.

Klep met frame, type  **BTK-G**

Toepassing: vlakke opbouw tegen betonnen wand

Materiaal: behuizing HDPE300, Scharnieren RVS316

Liprubber EPDM

Diameter: **Ø110 mm**

Hoogte frame: **217 mm**

Breedte frame: **190 mm**

Dikte frame: **71 mm**

Levering incl. RVS316 montagemiddelen, bestaande uit

**4 stuks** chemische ankers **M8**, capsules, moeren

en sluitringen.

1.11 Mwk lange periode

5 Mwk korte periode

00.00.00-x HDPE TERUGSLAGKLEP

0. Fabricaat: AQUAFIX MILIEU BV, o.g.

Klep met frame, type  **BTK-G**

Toepassing: vlakke opbouw tegen betonnen wand

Materiaal: behuizing HDPE300, Scharnieren RVS316

Liprubber EPDM

Diameter: **Ø125 mm**

Hoogte frame: **237 mm**

Breedte frame: **210 mm**

Dikte frame: **75 mm**

Levering incl. RVS316 montagemiddelen, bestaande uit

**4 stuks** chemische ankers **M8**, capsules, moeren

en sluitringen.

1.12 Mwk lange periode

5 Mwk korte periode

00.00.00-x HDPE TERUGSLAGKLEP

0. Fabricaat: AQUAFIX MILIEU BV, o.g.

Klep met frame, type  **BTK-G**

Toepassing: vlakke opbouw tegen betonnen wand

Materiaal: behuizing HDPE300, Scharnieren RVS316

Liprubber EPDM

Diameter: **Ø150 mm**

Hoogte frame: **247 mm**

Breedte frame: **220 mm**

Dikte frame: **75 mm**

Levering incl. RVS316 montagemiddelen, bestaande uit

**4 stuks** chemische ankers **M8**, capsules, moeren

en sluitringen.

1.15 Mwk lange periode

5 Mwk korte periode

00.00.00-x HDPE TERUGSLAGKLEP

0. Fabricaat: AQUAFIX MILIEU BV, o.g.

Klep met frame, type  **BTK-G**

Toepassing: vlakke opbouw tegen betonnen wand

Materiaal: behuizing HDPE300, Scharnieren RVS316

Liprubber EPDM

Diameter: **Ø200 mm**

Hoogte frame: **297 mm**

Breedte frame: **270 mm**

Dikte frame: **86 mm**

Levering incl. RVS316 montagemiddelen, bestaande uit

**4 stuks** chemische ankers **M8**, capsules, moeren

en sluitringen.

1.2 Mwk lange periode

5 Mwk korte periode

00.00.00-x HDPE TERUGSLAGKLEP

0. Fabricaat: AQUAFIX MILIEU BV, o.g.

Klep met frame, type  **BTK-G**

Toepassing: vlakke opbouw tegen betonnen wand

Materiaal: behuizing HDPE300, Scharnieren RVS316

Liprubber EPDM

Diameter: **Ø250 mm**

Hoogte frame: **347 mm**

Breedte frame: **320 mm**

Dikte frame: **94 mm**

Levering incl. RVS316 montagemiddelen, bestaande uit

**4 stuks** chemische ankers **M8**, capsules, moeren

en sluitringen.

1.25 Mwk lange periode

5 Mwk korte periode

00.00.00-x HDPE TERUGSLAGKLEP

0. Fabricaat: AQUAFIX MILIEU BV, o.g.

Klep met frame, type  **BTK-G**

Toepassing: vlakke opbouw tegen betonnen wand

Materiaal: behuizing HDPE300, Scharnieren RVS316

Liprubber EPDM

Diameter: **Ø300 mm**

Hoogte frame: **397 mm**

Breedte frame: **370 mm**

Dikte frame: **92 mm**

Levering incl. RVS316 montagemiddelen, bestaande uit

**4 stuks** chemische ankers **M8**, capsules, moeren

en sluitringen.

1.3 Mwk lange periode

5 Mwk korte periode

00.00.00-x HDPE TERUGSLAGKLEP

0. Fabricaat: AQUAFIX MILIEU BV, o.g.

Klep met frame, type  **BTK-G**

Toepassing: vlakke opbouw tegen betonnen wand

Materiaal: behuizing HDPE300, Scharnieren RVS316

Liprubber EPDM

Diameter: **Ø400 mm**

Hoogte frame: **487 mm**

Breedte frame: **460 mm**

Dikte frame: **95 mm**

Levering incl. RVS316 montagemiddelen, bestaande uit

**4 stuks** chemische ankers **M8**, capsules, moeren

en sluitringen.

1.4 Mwk lange periode

5 Mwk korte periode

00.00.00-x HDPE TERUGSLAGKLEP

0. Fabricaat: AQUAFIX MILIEU BV, o.g.

Klep met frame, type  **BTK-G**

Toepassing: vlakke opbouw tegen betonnen wand

Materiaal: behuizing HDPE300, Scharnieren RVS316

Liprubber EPDM

Diameter: **Ø500 mm**

Hoogte frame: **589 mm**

Breedte frame: **560 mm**

Dikte frame: **115 mm**

Levering incl. RVS316 montagemiddelen, bestaande uit

**4 stuks** chemische ankers **M8**, capsules, moeren

en sluitringen.

1.5 Mwk lange periode

5 Mwk korte periode